娄底市第三人民医院
直线加速器加速管更换采购

一、项目背景
为保障我院放疗中心XHA600型医用电子直线加速器正常运行，满足临床放射治疗工作需要，现拟对该设备加速管进行更换采购。本项目通过院内议价方式，选取一家供应商提供加速管供货、更换安装、系统联调、性能检测及验收服务。
采购人根据预算及实际需求，接受供应商提供全新原厂加速管或符合技术要求的二手加速管两种方案，供应商可在报价单中任选一种或同时提供两种方案供采购人比选。
二、采购内容与要求
1、采购标准
	名称
	适配机型
	数量
	备注

	直线加速器加速管
	新华医疗XHA600型医用电子直线加速器
	1支
	接受全新原厂或符合要求的二手管


2、设备基础信息
	项目
	内容

	设备名称
	医用电子直线加速器

	设备型号
	XHA600

	生产厂家
	山东新华医疗器械股份有限公司


3、技术参数要求
	参数类别
	具体要求
	备注

	适配机型
	须适用于新华医疗XHA600型医用电子直线加速器
	

	加速管类型
	驻波加速管
	须与原机类型一致

	射线能量
	支持6MV X射线输出； 
	以满足临床治疗需求为准

	剂量输出
	剂量输出稳定，重复性、线性、对称性满足使用要求
	更换后须进行完整剂量标定

	核心兼容性
	须与设备现有磁控管、束流系统、水冷系统等无缝兼容
	非原厂配件须提供兼容性证明


4、产品来源要求
4.1、全新原厂加速管：须为全新正品加速管，附带原厂出厂合格证及质量检测报告。
4.2、二手翻新加速管：加速管来源信息（原设备型号、使用年限）；
4.3、无论何种来源，供应商须对所供加速管的质量承担全部责任。若因加速管本身质量问题导致无法通过第三方强制检定，供应商须无条件更换符合要求的加速管，并承担由此产生的全部费用。
5、伴随服务要求
5.1旧管拆除与安装：中标人负责拆除旧加速管，并按技术规范安装新加速管。拆除的旧加速管归采购人所有。
5.2第三方强制检定：性能检测合格后，中标人须配合采购人邀请具有资质的第三方计量检定机构完成强制检定/校准，取得合格证书。
5.3施工管理：施工过程中须保护医院设施，安装完成后清理施工现场。
6、技术资料交付
6.1验收合格后，中标人须向采购人交付以下资料：
6.2加速管出厂合格证（二手无需提供）；
6.3安装调试记录及系统联调报告；
三、供应商资格要求
1、持有有效营业执照，具备医疗维修等相关资质；
2、供应商须为新华医疗原厂授权售后服务商，或具备合法加速管供应渠道的维修服务商。提供二手加速管方案的，须同时提供加速管来源合法证明；
3、未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单；
4、本项目不接受联合体投标。
四、竞价方式与规则
1、采购方式
采用院内议价+综合评价方式。报名供应商不少于3家即组织议价。报价为全费用综合价格，包含设备费、运输费、安装调试费、联调费、管理费、利润、税金及措施费等一切费用。合同签订后，采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、竞价轮次
采用叁轮报价制：第一轮为初始报价（密封提交，作为入围依据）；第二轮为现场或电话报价；第三轮为最终报价（不得高于第二轮报价）。
3、退场与废标条款
若第一中选候选人拒绝中选资格，本项目作废标处理，不再顺延。
五、商务要求
	项目
	要求

	交货地点
	娄底市第三人民医院放疗中心

	工期要求
	合同签订后 ≤30个日历日 内完成供货、安装、联调及检定，达到验收合格标准

	质保期
	全新管：≥1年；二手管：≥半年（供应商可承诺更长期限，作为评审加分项）

	售后服务
	7×24小时电话支持，2小时内响应，24小时内到达现场，重大故障72小时内解决

	付款方式
	验收合格后收到乙方发票后支付合同总金额的70%，贰个月支付总金额的20%，余 10% 作为质保金，质保期满后无息付清

	质量要求
	通过第三方强制检定


六、需提交的议价材料
1、《报价单（初始报价）》【单独密封】；
2、营业执照副本复印件；
3、医疗器械经营许可证或备案凭证复印件；
4、法定代表人授权委托书（如委托代理人参加，单独提交）。
七、时间安排
1、材料递交截止	2026年9月8日17:00（以送达指定地址为准）
2、议价时间：另行电话通知
八、联系方式
采购单位：娄底市第三人民医院
联系人：黄河
联系电话：18573888262
联系地址：湖南省娄底市冷水江市锑都中路89号

娄底市第三人民医院
2026年9月1日
